
# Запасные части для зернодробилок серии ДКР

****

# «Доза-Агро» - 14 лет успешной работы.

# Компания «Доза-Агро производит и поставляет широкий ассортимент запасных частей для зернодробилок серии ДКР, а так же оборудования по производству рассыпного и гранулированного комбикорма, транспортирующего и других видов оборудования.

# При работе с нашей компанией с Вами будет работать персональный менеджер, который заблаговременно напомнит Вам, какие запасные части и расходные материалы необходимо обновить.

**Запасные части изделий Доза-Агро для дробилок** **ДКР**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид** | **Марка**  **Наименование** | **ДКР-0,3** | | **ДКР-0,4** | | **ДКР-0,7** | | **ДКР-0,9** | | **ДКР-1,5** | |
| ресурс\*,т | цена,руб | ресурс\*,т | цена,руб | ресурс\*,т | цена,руб | ресурс\*,т | цена,руб | ресурс\*,т | цена,руб |
| D:\КП\Детали\Дробилки\исходники\Рем Комплект\Ротор.jpg | Ротор | 200 | 16 300 | 200 | 16 300 | 400 | 10 700 | 700 | 10 700 | 700 | 10 700 |
| D:\КП\Детали\Дробилки\исходники\Рем Комплект\Крыльчатка вентилятора _ ДКР-3 (2R) 04.000 .jpg | Вентилятор | - | - | - | - | 400 | 7 000 | 700 | 7 000 | 700 | 7 000 |
|  | Сито | 100 | 740 | 100 | 740 | 200 | 1 420 | 200 | 1 420 | 200 | 1 420 |
| D:\КП\Детали\Дробилки\исходники\Рем Комплект\Шланг 100.jpg | Шланг заборный (d 100) | 500 | 1 500 | 500 | 1 500 | 500 | 1 500 | 500 | 1 500 | 500 | 1 500 |
| Шланг выгрузной (d 75) | 1200 | 1 200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| C:\Users\da-ulyanova-da\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\набор молотков.jpg | Молотки\*\*  (комплект) | 160 | 2 300 | 160 | 2 800 | 400 | 2 800 | 500 | 2 800 | 500 | 2 800 |
| **D:\КП\Детали\Дробилки\исходники\Рем Комплект\Рем комплект - копия - копия.jpg** | Ремонтный комплект | - | - | - | - | - | 19 700 | - | 19 700 | - | 19 700 |

\* Ориентировочный ресурс запасных частей дробилок в тоннах, по типу зерна - пшеница.

При условии предварительной очистки продукта от минеральных примесей (песка, камней, стекла), металлических примесей и влажностью не более 14%, при установившемся стабильном режиме работы, при установке сита с диаметром ячеек ⌀8 мм.

\*\* Общий ресурс каждого молотка суммируется из рабочего ресурса каждого из 4-х углов молотка. Например, общий ресурс комплекта молотков для дробления пшеницы составляет 160 тонн значит для

каждого из 4-х углов рабочий ресурс составляет 40 тонн и после дробления каждых 40 тонн сырья необходим поворот всего комплекта молотков.

При влажности пшеницы не более 14% и насыпной плотности не менее 0,75 т/м 3.

Условия оплаты

* Оплата – 100%.

**ПОЧЕМУ «ДОЗА-АГРО»?:**

* программы лояльности, предусматривающие скидки для постоянных клиентов;
* возможность осуществления доставки через удобную Вам транспортную компанию;
* индивидуальный подход к каждому клиенту;
* на складе нашей компании постоянно присутствует более 10 000 наименований запчастей;
* только оригинальные качественные запчасти для нашего оборудования, а также других производителей;
* все наши сотрудники обладают высокой квалификацией и является профессионалами своего дела;
* специалисты компании профессионально помогут подобрать необходимую запчасть;
* безупречная репутация: на протяжении 14 лет мы полностью удовлетворяем запросы наших клиентов;
* качество, проверенное временем.

*О наличии всех запасных частей всегда можете уточнить у менеджера*.

С уважением, Ваш Региональный менеджер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мы в социальных сетях

[http://dozaagro.ru/bitrix/templates/inner_agro_new/test/img/vk.png](http://vk.com/dozaagronn) [http://dozaagro.ru/bitrix/templates/inner_agro_new/test/img/tw.png](https://twitter.com/DozaAgroCompany) [http://dozaagro.ru/bitrix/templates/inner_agro_new/test/img/yt.png](http://www.youtube.com/user/dozaagro) [http://dozaagro.ru/bitrix/templates/inner_agro_new/test/img/ok.png](http://ok.ru/group/52226863005834) [http://dozaagro.ru/bitrix/templates/inner_agro_new/test/img/f.png](https://www.facebook.com/dozaagro.nn) [http://dozaagro.ru/bitrix/templates/inner_agro_new/test/img/g+.png](https://plus.google.com/communities/102370042779849984370)